MSLP AD 2-39.1 y MSLP AD 2-39.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate of Descend | GS (VELOCITY) | | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | MISSED APCH: Climb on hdg 069° until reaching 500´ then climbing right turn to 3 000´ outbound via CAT VOR R-110 and hold at D15.0 or Request ATC instructions. | | |
| Ft/min GS 2.5° | | 315 | 405 | 450 | 539 | 629 | 719 |
| MAPT - THR | Min | | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Straight in Approach | ILS DA(H)278´ (200´) | | | | LOC (GS OUT) MDA (H) 340´ (262´) | | | | MAX Kts | CIRCLE TO LAND | |
| Ceiling - Visibility | | | | | | | |
| CAT | FULL | ALS OUT | | |  | | ALS OUT | |  | MDA(H) | Ceiling - Visibility |
| A |  | 200´ - 1 200 m | | | 300´ - 800 m | | 300´ - 1 600 m | | 90 | 520´ (419´) | 500´ - 1 600 m |
| B | 200´ - 800 m | 120 |  |  |
| C | 140 | 560´ (459´) | 500´ - 2 400 m |
| D | 300´ - 1 200 m | | 165 | 660´ (559´) | 600´ - 3 200 m |

MSLP MD 2-39.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate of Descend | GS (VELOCITY) | | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | MISSED APCH: Climb on hdg 069° until reaching 500´ then climbing right turn to 3 000´ outbound via CAT VOR R-157 and hold at D12.0 or Request ATC instructions. | | |
| Ft/min GS 2.5° | | 315 | 405 | 450 | 539 | 629 | 719 |
| MAPT - THR | Min | | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Straight in Approach | ILS DA(H)278´ (200´) | | | | LOC (GS OUT) MDA (H) 340´ (262´) | | | | MAX Kts | CIRCLE TO LAND | |
| Ceiling - Visibility | | | | | | | |
| CAT | FULL | ALS OUT | | |  | | ALS OUT | |  | MDA(H) | Ceiling - Visibility |
| A |  | 200´ - 1 200 m | | | 300´ - 800 m | | 300´ - 1 600 m | | 90 | 520´ (419´) | 500´ - 1 600 m |
| B | 200´ - 800 m | 120 |  |  |
| C | 140 | 560´ (459´) | 500´ - 2 400 m |
| D | 300´ - 1 200 m | | 165 | 660´ (559´) | 600´ - 3 200 m |