MSLP AD 2-39.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate of Descend | GS (VELOCITY) | 70 | | 90 | 100 | 120 | 140 | 166 | MISSED APCH: Climb on hdg 071° until reaching  1 200´ then climbing right turn to 3 000´ outbound  via CAT VOR R-157 and hold at D10.0 or Request  ATC instructions. | | |
| FAF-MAPT | 4:01 | | 3:07 | 2:49 | 2:21 | 2:00 | 1:42 |
| Straight in Approach MDA (H) 360’(282’) | | | | | | | | |
| CAT | Ceiling - Visibility | | Ceiling - Visibility  ALS OUT | | | | | | MAX Kts | MDA(H) | Ceiling - Visibility |
| A |  | |  | | 300´-1 600m | |  | | 90 | 520´ (419´) | 500´ - 1 600 m |
| B | 300´-800m  300´-1 600m | | 120 | 560´ (459´) |
| C | 140 | 500´ - 2 400 m |
| D | 165 | 660´ (559´) | 600´ - 3 200 m |

MSLP MD 2-39.7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate of Descend | GS (VELOCITY) | 70 | | 90 | 100 | 120 | 140 | 166 | MISSED APCH: Climb on hdg 071° until reaching  1 200´ then climbing right turn to 3 000´ outbound  via CAT VOR R-110 and hold at D15.0 or Request  ATC instructions. | | |
| FAF-MAPT | 4:01 | | 3:07 | 2:49 | 2:21 | 2:00 | 1:42 |
| Straight in Approach MDA (H) 360’(282’) | | | | | | | | |
| CAT | Ceiling - Visibility | | Ceiling - Visibility  ALS OUT | | | | | | MAX Kts | MDA(H) | Ceiling - Visibility |
| A |  | |  | | 300´-1 600m | |  | | 90 | 520´ (419´) | 500´ - 1 600 m |
| B | 300´-800m  300´-1 600m | | 120 | 560´ (459´) |
| C | 140 | 500´ - 2 400 m |
| D | 165 | 660´ (559´) | 600´ - 3 200 m |